KMR-Bogenrohre - Baustelle

Die KMR-Bogenrohre müssen mittels einer mobilen Technologie direkt auf der Baustelle bzw. im Rohrlager vor Ort oder werkseitig ohne thermische Beeinflussung und von innen gebogen werden.
Der erforderliche Biegewinkel ist passgenau für die jeweilige Einbausituation herzustellen und darf eine Abweichung von ±0,2° nicht überschreiten. 

Die Radien, sowie die geraden Bereiche der Bogenrohre sind für Vor- und Rücklaufleitungen individuell so zu fertigen, dass dem Trassenverlauf optimal gefolgt wird.

