KMR-Bogenrohre - werkseitig

Die KMR-Bogenrohre müssen mittels einer mobilen Technologie werkseitig ohne thermische Beeinflussung und von innen gebogen werden.
Der erforderliche Biegewinkel ist passgenau für die jeweilige Einbausituation herzustellen und darf eine Abweichung von ±0,2° nicht überschreiten. 

Die Radien, sowie die geraden Bereiche der Bogenrohre sind für Vor- und Rücklaufleitungen individuell so zu fertigen, dass dem Trassenverlauf optimal gefolgt wird.

